{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[47,0,47,5],[48,0,48,5],[49,0,49,5],[50,0,50,5],[51,0,51,5],[3,1,10,1],[11,1,12,1],[13,1,15,1],[16,1,20,1],[21,1,24,1],[25,1,41,1],[3,2,6,2],[7,2,8,2],[18,2,19,2],[25,2,28,2],[30,2,36,2],[37,2,39,2],[40,2,41,2],[37,5,39,5]]}
["避雷器在线监测功能清单表"]
["序号","模块","一级功能","二级功能","功能描述","备注"]
[1,"接入站房app","跳转",null,null,"类似灯光app，由站房app统一登录管理",null,"合\n同"]
[2,"首页","概况统计","设备总数统计及展示","统计系统内所有设备数量并用图形化展示"]
[3,null,null,"在线设备统计及展示","统计系统内所有在线设备数量并用图形化展示"]
[4,null,null,"离线设备统计及展示","统计系统内所有离线设备数量并用图形化展示","需确定和设置离线判断规则\n00:00-24:00 ,无任何数据统计为离线；任意时刻出现过 就定位在线"]
[5,null,null,"告警设备总数及展示","统计系统内当前告警设备数量并用图形化展示"]
[6,null,"当日最高全电流/雷击次数统计","最高统计，及其线路相名称/时间","统计站内当日最高全电流和最高雷击次数\n并用图形化展示"]
[7,null,null,"实时数据查看入口","可直接跳转到实时监测功能"]
[8,null,"实时告警信息",null,"列表展示当前最新的5条告警信息，告警信息分为1、2、3、4等级，并采用不同颜色区分等级。","改为：预警、一般、严重、危急"]
[9,null,"告警类别统计",null,"按告警策略分别统计各策略总的发生次数并能图形化展示"]
[10,"实时监控","总览",null,"图形化显示每个线路避雷器(A B C 三相)或者\n 变电线路避雷器（A/B/C/N）\n实时数据，可配置设备类型选型","总览显示：主要数据\n全电流、雷击次数、温度"]
[11,null,"单一设备详细",null,"表格列表显示每线路或者变电站的实时数据","详细查看：\n全电流mA、阻性电流mA、三次谐波mA、雷击次数/次、温度℃、湿度%RH、雷击电流kA"]
[12,"历史数据","设备列表",null,"列表显示设备"]
[13,null,"数据查询及列表",null,"按天查询指定设备的采集数据，并以表格展示设备所有的采集数据"]
[14,null,"曲线趋势",null,"以曲线图形式显示该设备的查询结果，每个测点一条曲线",null,null,"历"]
[15,"统计报表","设备列表",null,"列表显示设备",null,null,"史"]
[16,null,"数据查询",null,"可按天、周、月查询",null,null,"数"]
[17,null,"趋势对比","同柜多测点对比","以曲线图形式显示，每个测点一条曲线。",null,null,"据"]
[18,null,null,"不同位置，自主选择，多测点对比","以曲线图形式显示，每个测点一条曲线。",null,null,"列表"]
[19,null,"报表输出","日常数据 告警报告\n1、数据整理，表格数据输出\n日报、周报、月报、季度、年度\n2、告警报告","1、是否可以选择单一传感器、柜体、整个站点\n日报：单一传感器，每日的数据信息汇总，输出\n周报：单一最低、最高、平均、时刻(具体日期时刻)\n月报：按照柜体为单位进行，最低、最高、平均、时刻(具体日期时刻)\n季度：按照柜体为单位进行，最低、最高、平均、时刻(具体日期时刻)\n年度：（按照公历年）按照退给为单位进行，最底、最高、平均、时刻(具体日期时刻)；\n2、告警报告：以表格形式，可导出任意选择时间段的所有报警信息","统计并存储设备是否能存储2年的数据量"]
[20,"告警查询","告警总数汇总统计",null,"按全部、月、周、当日分别统计总的告警数据"]
[21,null,"告警列表查询",null,"根据查询条件（设备、测点、日期范围）查询告警数据，并以表格显示"]
[22,null,"告警类别统计",null,"根据查询条件（设备、测点、日期范围），按告警策略分别统计各策略总的发生次数并能图形化展示"]
[23,null,"告警统计表格","以统计表格形式输出文档"]
[24,"系统设置","设备管理","设备管理","维护开关柜信息，可以添加、删除、修改。删除时将删除该设备所有数据"]
[25,null,null,"终端分组","挂载及其类型选择或者设置\n1、避雷器监测终端：分组\n2、避雷器监测终端：挂载","？是否与“测点自动同步”功能重复；\n1、测试点同步后，需要与新建的开关柜进行关联、挂载终端(常感器)；"]
[26,null,null,"测点自动同步",null,"从开发框架中同步模型及属性；\n核实是否从框架中同步后，就自带传感器类型（避雷器模型）"]
[27,null,null,"配置导入","使用表格，直接导入配置信息，减省施工人员系统配置时间","新增\n提供导入模板，方便工程人员操作"]
[28,null,"设备分组",null,"将几个有业务关联的测点分为一组，主要用于温度不平衡告警判断。包括添加、删除、编辑分组"]
[29,null,"告警配置","全电流告警配置","1、对单个测点采集阀值进行配置定义，实时生效，默认为应用于所有设备。包括告警策略名称、测点、阀值、告警等级、启用/禁用、\n2、低于多少ua告警；高于多少uA告警"]
[30,null,null,"阻性电流告警配置","1、对周期和上升范围进行配置，实时生效，默认为应用于所有设备。包括告警策略名称、测点、周期（秒）、上升范围（差值）、告警等级、启用/禁用\n2、低于多少ua告警；高于多少uA告警"]
[31,null,null,"三次谐波电流告警配置","1、对规则中的参数项进行配置，实时生效，默认为应用于所有设备的所有分组。包括告警策略名称、测点、周期（秒）、上升范围（差值）、告警等级、启用/禁用\n2、低于多少ua告警；高于多少uA告警 ","预留配置功能，我方自主选取启用"]
[32,null,null,"放电次数告警配置","大于默认值时，即发出告警提醒"]
[33,null,null,"湿度告警配置","温度I限 温度II限；湿度I限，湿度II限，设置，启用/禁用"]
[34,null,null,"短信告警输出","1、短信内容：\n1.1某某线路/杆塔/变压器 A相全电流超限/低限告警，X.XXmA，时间；\n1.2 某某线路/杆塔/变压器 B相阻性电流超限/低限告警，X.XXmA，时间；\n1.3 某某线路/杆塔/变压器 C 相三次谐波超限/低限告警，x.xxmA，时间\n1.4 某某线路/杆塔/变压器 C 相雷击动作告警，XX次，时间  （主要告警）","告警内容输出"]
[null,null,null,"异常数据筛除","拉黑功能"]
[35,null,"异常维护","异常填充","1、相邻数据填充；\n2、指定填充；----可任意指定填充数据","异常数据，自主筛除，不予显示及其告警等"]
[36,null,null,"异常筛除","1、按照阻性电流算法，核算数据的有效性，"]
[null,null,null,"无效数据显示","可自由配置，显示，如”----“  ”*****“"]
[37,null,"设备告警策略配置","测点告警配置","设置设备测点是否启用测点相关的告警策略"]
[38,null,null,"分组告警配置","设置设备分组是否启用温度不平衡告警策略"]
[]
["注意事项："]
["1、屏显适应1k(1920＊1080)及其工业机（1024*768）"]
["2、本地展示界面，同时需兼顾支持云端部署，web页面访问（屏幕自适应）"]
["3、数据异常处理（填充/屏蔽等功能）、异常筛选、短信告警输出，重要模块\n     异常数据处理功能，从业务需求上多考虑冗余方案，保证数据展示的完整性，曲线数据的圆滑度；"]
["4、工作开始阶段双方核实功能点，且在完整版demo（风格、功能点）复验的情况下，进行开发工作；阶段性工作汇报，周汇总；遇到问题及时反馈；"]
["5、本次框架上，总体考虑后期手机端应用底层逻辑及其架构，若有关联部分在本次架构中统一考虑；手机端展示界面在公司云端部署完毕时，单独启动项目进行开发工作"]
["6、在有云端分发环境和网络条件均满足时，考虑系统升级：独立升级或者与站房app统一管理。"]
["7、短信接口：中台的短信模块预计4月份才开始开发，本系统中预留与中台短信模块的对接功能。"]
[]
[]
[]
["站房app"]